◎印刷の設定

・プリンタ名HPDesignjet Z5600 PS3(HPGL2)を設定

・給紙方法

「プロパティの設定」→「カスタムプロパティ」→「用紙オプション(ユーザー定義)」

単位：mm

幅：914　長さ：任意　名前：適当　⇒保存

品質：ユーザー定義→高品質・高精細

設定した２つをOKで確定させる

・プリンタ環境設定ファイルの変更

「この印刷にのみ適応する一時ファイルを作成」を選択→OK

・印刷画面に戻るので、

印刷領域：「窓」→CADの画面でさっき設定した枠組みを選択印刷→「オフセット印刷の中心」にチェック

・印刷尺度

「用紙にフィット」を消し、「１：１」を選択

単位→「mm」を選択

・出力品質

右上にあるボタンを押す→出力品質：「最高品質」に設定

・印刷方向：横

プレビューを選択設定が出来ているかの最終確認をする

□線が切れていないか

□かぶっていないか

□線に漏れがないか

◎最終チェック

□プリンタ名：HPDesignjet Z5600 PS3(HPGL2)

□単位：mm

□印刷領域：窓、オフセット印刷の中心

□印刷尺度：1:1

□出力品質：最高品質

・OKボタンを押して印刷

使い方

・ロール紙を少し引き出して、プリンタ上部の挿入部に入れる

・勝手に引き込んでくれる

・カードをかざして印刷

※ロール紙は部室においてある。